**Количественa сметка**

**обект: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на НУ "Паисий Хилендарски" с. Зимница, община Мъглиж”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ДЕЙНОСТИ** | **Мярка** | **Количество** | **Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС** |  **Цена без ДДС** |  **Цена с ДДС** |
| **1** | **ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И РЕМОНТ НА СТЕНИ** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доставка и монтаж на топлоизолация на стени с EPS\* 100 мм, с коефициент на топлопроводност < 0,033 W/mK, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, вкл. надзид на покриви | м2 | 518,8 |  |  |  |
| 1.2. | Доставка и монтаж на топлоизолация на стени по цокъл с XPS\* 100 мм, с коефициент на топлопроводност < 0,030 W/mK., шпакловка на мрежа и мозаечна мазилка | м2 | 119,5 |  |  |  |
| 1.3. | Външно обръщане с топлоизолация EPS 0,02 m около дограма с шпакловка на мрежа и минерална мазилка  | м.л. | 248,75 |  |  |  |
| 1.4. | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с предпазна мрежа с височина до 10 м. | м2 | 750 |  |  |  |
| 1.5. | Изнасяне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 15 |  |  |  |
| **2** | **ПОДМЯНА НА ДОГРАМА** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви врати с единично остъкляване и плътни – по спесификация | бр. | 22 |  |  |  |
| 2.2. | Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма с 5 или повече камери и със стъклопакет от нискоемисийно/бяло стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване на топлопреминаване Uw<1,40 W/m2K. | м2 | 85,3 |  |  |  |
| 2.3. | Доставка и монтаж на външни прозоречни первази (около всички прозорци) от ламарина с полимерно покритие | м.л. | 51 |  |  |  |
| 2.4. | Изнасяне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 5 |  |  |  |
| **3.** | **ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ** |   |   |   |  |  |
| 3.1. | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална / каменна вата / с дебелина 100 мм, с коефициент на топлопроводност < 0,033 W/mK. и пароизолационна мембрана. Топлоизолацията се полага върху таванската конструция. | м2 | 453 |  |  |  |
| 3.2. | Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови водосточни тръби | м.л | 126 |  |  |  |
| 3.3. | Събиране, изнасяне, наторване и извозване на строителни отпадъци до 35 км. | м3 | 20 |  |  |  |
| **4.** | **ОТОПЛЕНИЕ** |   |   |  |   |   |
| 4.1  | Доставка и монтаж на пелетни камини с топлинна мощност 10 kW | бр. | 10 |  |  |  |
|  | **ОБЩО:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |